**LANGKAH LANGKAH CARA PEMAKAIAN KABEL PROGRAM :**

1. MASUKAN SOFTWARE HT/RIG YANG ADA DI DVD KE PC/LAPTOP
2. PASANGKAN KABEL PROGRAM KE PC/LAPTOP
3. LALU KLIK STAR DISEBELAH KIRI BAWAH LAYAR MONITOR
4. CARI TULISAN COMPUTER
5. LALU KLIK KANAN PADA MOUSE/COURSOR
6. KLIK MANAGE
7. CARI TULISAN DEVICE MANAGER DISEBELAH KIRI LALU DIKLIK
8. CARI TULISAN PORTS(COM&LPT)
9. KLIK ANAK PANAH DISEBELAH KIRI TULISAN PORTS
10. NANTI AKAN ADA TULISAN PROLIFIC USB PASTIKAN DI COM 1
11. JIKA DI PC/LAPTOP USB PROLIFIC BELUM DI COM 1 CARANYA SEBAGAI BERIKUT
* KLIK 2X TULISAN USB PROLIFIC
* LALU CARI PORTS SETTINGS
* LALU CARI ADVENCED
* LALU GANTILAH COM PORT NUMBER DI COM 1
* LALU KLIK OK
* JIKA DITULISAN USB PROLIFIC ADA TANDA SEGITIGA WARNA KUNING
* RESTARTLAH PC/LAPTOP ANDA
* SETELAH SELESAI DIRESTART CEK KEMBALI KE DEVICE MANAGER,PASTIKAN TULISAN USB PROLIFIC TIDAK ADA SIMBOL SEGITIGA KUNING
1. JIKA USB PROLIFIC SUDAH BERADA DI COM 1
2. LALU DILANJUTKAN KE MENGISTAL SOFTWARE USB PROLIFIC DENGAN CARA SEBGAI BERIKUT
* CARILAH SOFTWARE USB DRIVER PROLIFIC YANG BERADA DI SOFTWARE
* LALU KLIK 2X
* CARI FOLDER WINDOWS YANG SESUAI DENGAN PC/LAPTOP ANDA
* INSTALLAH SOFTWARE NYA
* LALU CARI SOFTWARE HT/RIG YANG INGIN DIGUNAKAN
* SETELAH SOFTWARE DITEMUKAN INSTALLA LAH SOFTWARE TERSEBUT
* SETELAH SOFTWARE DI INSTALL BUKA SOFTWARE NYA KLIK SIBUL ANAK PANAH BERTULISKAN READ YANG BERADA DISEKITAR ATAS
* LALU TULIS FREKUENSI YANG DIINGINKAN
* SETELAH SELESAI MENULIS FREKUENSI
* KLIK SIMBOL ANAK PANAH YANG BERTULIKAN WRITE TUNNGU SAMPAI CLONING SELESAI
1. HT / RIG SUDAH LANGSUNG BISA DIGUNAKAN

**SELAMAT MENCOBA DAN DIPAHAMI TATA CARA PEMAKAIAN KABEL PROGRAM AGAR ANDA TERKESAN DAN TAHU BETUL CARA CARA SETTING KABEL PROGRAM**

**SEMOGA BERMANFAAT**