Pastikan software CPS R05.16 AZ telah terinstal di komputer anda

CRACKR05.16 FULL RANGE
Cara penggunaan :
COpy cps.exe dan elpelmcpservices.dll (harus dua-duanya ) yang ada di crack lalu paste ke
Lokal Disk C>>Program Files>>Motorola>>Commercial Series CPS>> Paste disini untuk mengganti yang ada.

Fungsi crack:
1. Untuk password off : artinya apabila radio yang dibaca dengan CPS ini mempunyai password akan bisa dibaca 
   tanpa mengisi password.
2. Untuk region off : artinya software ini bisa membaca segala jenis radio Commercial series yaitu
   region AZ GP3188, GP3688, GM3188, GM3688, GM3189, GM3689 and GP3689
   region LA EP450, EM200, dan EM400
   region NA CP150, CP200, PR400, CM200, CM300 dan PM400 
   region EMEA CP040, CP140, CP160, CP180, CM140, CM160, CM340 dan CM360
3. Full Range : artinya kita langsung bisa menulis ke kolom Pers Frekuency diluar Frekuency Range (Mhz)
   contoh: Hasil read suatu radio ;Frekuency Range (Mhz)136.000000 - 162.000000
   Bisa langsung kita tulis di Pers frekuensi RX maupun TX di 134.000000 Nhz maupun di 174.000000 Mhz apabila kita 
   membutuhkan frek tersebut, catatan :fungsi ini hanya untuk menulis frek yg diinginkan masalah tx dan rx bisa 
   bekerja dengan baik tergantung vco radio 
   dan bisa di write dan read kembali radio 