=====================================================
专业无线对讲机 —— 用户编程软件（中文版）R06.09.03
=====================================================

此版本中增加的功能:
-------------------------
— 无

解决的问题：
-------------------------
— 解决由序列号编码错误而引起的用户编程软件非正常显示编程时间的问题。
   
系统要求:
-------------------------
操作系统: 支持简体中文显示的  Windows 95, Windows 98, Window NT 4.0,
                              Windows ME, Windows 2000 专业版, 
                              Windows XP (家庭版或办公版)

注: 如果你采用英文操作系统,通过"Settings"->"Control Panel"->"Regional and Language Options"确保你的计算机的语言设置为中文. 

硬件需求：
    处理器: Pentium II 333 或更高版本
    内存:   推荐64 MB RAM 以上.
    硬盘:   至少16 MB 未用空间.
    外设:   兼容Microsoft Windows的鼠标或追踪球.
           兼容Microsoft Windows的串行口,用于与对讲机的通信.
           兼容Microsoft Windows的打印机端口,用于报表打印.
           1.44 MB 3.5英寸软盘驱动器.
           CD-ROM,用于安装本软件.

本软件存在以下已知的问题:
-------------------------
1) 如果你的计算机运行的是Microsoft Windows 95第一版,并且未安装internet Explorer,你
   可能会在安装或运行本软件时遇到问题.这是由于某些特定的操作系统组件已过期.

   为了消除这一问题,在本软件的安装光盘中包含了两个Microsoft补丁.当你在Windows 95下遇
   到问题时,请运行光盘所包含的如下程序:

   /Win95Patches/40comupd.exe
   /Win95Patches/dcom95.exe

   然后重新安装对讲机用户编程软件.

2) 在有些计算机上,通过定制打印进行打印预览会造成对讲机编程软件非正常终止.此问题仅仅发
   生在选择"全部打印"时.在Compaq Windows 98 计算机上,当以下程序运行时会发生此问题:

   * Easy Access Internet Program (cpqEasyAcc.exe)
   * Compaq Internet Watchdog Program (watchdog.exe)

   如果要使用对讲机编程软件的这项功能,建议将以上两个程序从你的PC机的开始菜单中移除.

3) 打印输出树形视图时,某些节点可能会重叠,并且存在多余的空白.这个问题多发生在打印大数据量
   的codeplug时.

4) 在某些打印机上打印出的表格的宽度可能会比实际的宽,从而引起表格被水平分页到下一页.

5) 如果在树形视图中删除了某个常规信道,而该信道已分配给信令设置页面中的紧急回复信道,则该
   信道将不再被追踪.

6) 在某些特定的HP激光打印机上,摘要打印可能会仅打印一页.如果你遇到此问题,推荐你先将信息
   保存到文件,然后用任何编辑软件(Word, 写字板等等)进行打印.

7) 在Windows ME和Windows XP上显示特定的界面时,有时会出现多余的滚动条.

编程提示:
-------------------------
1) 新添加的常规信道必须被分配一个区域和信道位置.要添加一个区域,在信道分配窗口中单击"+".
   要添加一个常规信道,在常规信道窗口中单击"+".要为区域分配一个常规信道,在信道分配
   :信道窗口中选择想要的区域.然后在信道列表中用鼠标右键单击某个信道条目.在本软件的帮助
   中你可以获得更详细的信息.

2) 按键P1, P2和P3不能被编程为快速拨号功能.否则会与菜单导航功能相冲突.在这一配置下快速
   拨号将不起作用,因为进入电话模式后这些按键将起导航键的作用.

3) 添加常规信道时,要确保选择正确的带宽.否则会导致对讲机性能的下降.
   

