=====================================================
专业无线对讲机 —— 用户编程软件（中文版）R06.06.07
=====================================================

此版本中增加的功能:
-------------------------
— 支持中文版 Waris Conventional 专业无线对讲机.
   兼容英文版 Waris Conventional 专业无线对讲机.
   
系统要求:
-------------------------
操作系统: 支持简体中文显示的    Windows 95, Windows 98, Window NT 4.0,
                              Windows ME, Windows 2000 专业版, 
                              Windows XP (家庭版或办公版)

注: 如果你采用英文操作系统,通过"Settings"->"Control Panel"->"Regional and Language Options"确保你的计算机的语言设置为中文. 

硬件需求：
    处理器: Pentium II 333 或更高版本
    内存:   推荐64 MB RAM 以上.
    硬盘:   至少16 MB 未用空间.
    外设:   兼容Microsoft Windows的鼠标或追踪球.
           兼容Microsoft Windows的串行口,用于与对讲机的通信.
           兼容Microsoft Windows的打印机端口,用于报表打印.
           1.44 MB 3.5英寸软盘驱动器.
           CD-ROM,用于安装本软件.

本软件存在以下已知的问题:
-------------------------
1) 如果你的计算机运行的是Microsoft Windows 95第一版,并且未安装internet Explorer,你
   可能会在安装或运行本软件时遇到问题.这是由于某些特定的操作系统组件已过期.

   为了消除这一问题,在本软件的安装光盘中包含了两个Microsoft补丁.当你在Windows 95下遇
   到问题时,请运行光盘所包含的如下程序:

   /Win95Patches/40comupd.exe
   /Win95Patches/dcom95.exe

   然后重新安装对讲机用户编程软件.

2) 在有些计算机上,通过定制打印进行打印预览会造成对讲机编程软件非正常终止.此问题仅仅发
   生在选择"全部打印"时.在Compaq Windows 98 计算机上,当以下程序运行时会发生此问题:

   * Easy Access Internet Program (cpqEasyAcc.exe)
   * Compaq Internet Watchdog Program (watchdog.exe)

   如果要使用对讲机编程软件的这项功能,建议将以上两个程序从你的PC机的开始菜单中移除.

3) 打印输出树形视图时,某些节点可能会重叠,并且存在多余的空白.这个问题多发生在打印大数据量
   的codeplug时.

4) 在某些打印机上打印出的表格的宽度可能会比实际的宽,从而引起表格被水平分页到下一页.

5) 如果在树形视图中删除了某个常规信道,而该信道已分配给信令设置页面中的紧急回复信道,则该
   信道将不再被追踪.

6) 在某些特定的HP激光打印机上,摘要打印可能会仅打印一页.如果你遇到此问题,推荐你先将信息
   保存到文件,然后用任何编辑软件(Word, 写字板等等)进行打印.

7) 在Windows ME和Windows XP上显示特定的界面时,有时会出现多余的滚动条.

编程提示:
-------------------------
1) 新添加的常规信道必须被分配一个区域和信道位置.要添加一个区域,在信道分配窗口中单击"+".
   要添加一个常规信道,在常规信道窗口中单击"+".要为区域分配一个常规信道,在信道分配
   :信道窗口中选择想要的区域.然后在信道列表中用鼠标右键单击某个信道条目.在本软件的帮助
   中你可以获得更详细的信息.

2) 按键P1, P2和P3不能被编程为快速拨号功能.否则会与菜单导航功能相冲突.在这一配置下快速
   拨号将不起作用,因为进入电话模式后这些按键将起导航键的作用.

3) 添加常规信道时,要确保选择正确的带宽.否则会导致对讲机性能的下降.
   
